Resumen de la exposición de Iván López

23/05/11

***Pasos para sustituir elementos de un aire acondicionado de ventana***

Pasos:

Identificar la parte dañada que se necesita cambiar basada en el diagnostico del equipo.

* Realizar la recuperación del gas refrigerante.
* Identificar la herramienta que se utilizara.
* Equipo de oxiacetilénico Para soldar si es necesario.
* Llaves o pinzas, manómetros, multimétro, desarmadores, y equipo de seguridad necesarios.

Quitar la pieza del equipo y poner en su lugar la nueva pieza con las mismas características de la pieza dañada.

Recordatorio:

La pieza tiene que tener las mismas características que la pieza que se cambiara; al cambiar el compresor del equipo es necesario sustituir también los filtros.